**鄯善县人民医院中医足浴设备采购需求文件**

项目名称：鄯善县人民医院中医足浴设备采购项目

采购数量：1批

项目用途：用于中医科患者足浴治疗。

参数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考图片** | **名称** | **技术参数要求** | **规格** | **数量** | **单价** | **合计** |
| **1** |  | 定制款中医足浴床 | 结构：1、背部,坐垫,扶手内置采用环保电解钢2.0MM厚,2、电机采用高精度铜芯节能电机,并配备150伏电压变频器.3、面料:采用人造革环保皮.4、聚氨酯定型海绵. 5、座板基材：采用多层曲木板. 6、:水池采用ABS塑料材料，其具有耐磨、耐冲击、耐化学腐蚀,热变形温度为100℃左右耐高温,方便清洗医疗消毒 7、颜色随整体装修风格而定. | 约2000MM\*1000MM\*550MM(升降前后电动) | 6张 |  |  |
| **2** |  | 定制款中医推拿床 | 1、床体尺寸：长1900mm×宽750mm×高650mm；2、材质：床体框架30\*50\*1.5方管，床腿采用50×50mm×1.5mm（厚度）优质成型方钢管焊接，6只床腿稳固承重大；3、带头部透气孔；两侧带手托和手机板，4、经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。5、床面用优质皮革包面，光滑且韧性大，不易磨损，用60mm优质高密度海绵做床面填充物，不变形，不塌陷。6、床面有效载荷≥300KG。7、.颜色随整体装修风格而定. | 约1900MM\*800MM\*640MM | 15张 |  |  |
| **3** |  | 智能热水器 | 1:产品尺寸:765\*430\*440MM 2:智能数显控制,一级能效,内胆金钢无缝.储容量60升,加热功率3300W变频. 3:内胆免清洗AI智能. | 约60升 | 2台 |  |  |
| **4** |  | 混合冷热水管道 | 1绿色环保建材，金牛PP-R管道不腐蚀、不结垢、不滋生细菌的健康品质，无毒无害，完全符合国家饮用水卫生指标要求； 2管材内壁光滑，保证水流畅通，降低水流阻力；3优质聚丙烯管道专用料，确保管材优异的力学性能和长期高温抗蠕变性能，使管材安全使用50年以上； | 约直径30MM\*壁厚2.80MM | 165米 |  |  |
| **5** |  | 水管道 | 1绿色环保建材，金牛PP-R管道不腐蚀、不结垢、不滋生细菌的健康品质，无毒无害，完全符合国家饮用水卫生指标要求； 2管材内壁光滑，保证水流畅通，降低水流阻力；3优质聚丙烯管道专用料，确保管材优异的力学性能和长期高温抗蠕变性能，使管材安全使用50年以上； | 约直径50MM\*壁厚2.0MM | 65米 |  |  |
|  | **注:包含现场开槽沟及回填,穿墙孔安装,包含一切配套件,不再另外收取任何费用.售后响应2小时到现场处理.** | 合计 |  |

**商务条款：**

1、设备必须是全新未拆封的。

2、设备必须为原装产品。

3、到货期：因项目紧急，签订合同后10日内完成安装验收。

4、安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场。

5、安装完成时间：到货2个工作日内全部调试完成。

6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装；符合国家有关安全技术规范和技术标准。

7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。

8、维修响应时间2小时，2小时内到达用户现场进行维修，1个工作日内未修复者无偿提供备用设备。

9、设备安装后提供厂方操作和培训。

10、质保：保修三年。

11、付款方式：货物验收合格后支付90%的货款，剩余10%三年内无息按季均付。

12、所有费用(货物、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中。

**政采云响应附件要求：**

供应商需上传营业执照、法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。报价明细表、